# Intel® PRO Ağ Bağdaştırıcısı Yükleme

Düzeltme 10/2002

## Intel Bağdaştırıcısını Takma

1. Bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu çekin.

2. Bilgisayarın kapağını çıkartın ve kasadaki PCI yuvası kapakçığını sökün.

3. Intel bağdaştırıcısını PCI yuvasına yerleştirin ve vidayla sabitleyin.

4. Bilgisayarın kapağını takın. Güç kablosunu bağlayın.

## Ağ Kablosunu Takma

Intel® PRO/100 ve PRO/1000 T/XT/MT Bağdaştırıcıları: 10 Mbps ağlar için Kategori 3, 4 veya 5 Bükümlü Çift Ethernet (TPE) ağ kablosu kullanarak kabloyu bağlayın. 100 veya 1000 Mbps ağlar ve kalıcı ağlar için Kategori 5 (4 çift) kablo kullanın.
Yalnızca Intel® PRO/1000 F/XF Bağdaştırıcılar: Fiber optik konektör kapağını çıkarın ve güvenli bir yere koyun. 1000Base-SX dupleks türünde SC fiber optik konektörü PRO/1000 F/XF bağdaştırıcı bloğundaki TX/RX bağlantı noktalarına takın.
Yalnızca Intel® PRO/1000 MF Bağdaştırıcılar: Fiber optik konektör kapağını çıkarın ve güvenli bir yere koyun. Bağdaştırıcının türüne (1000BASE-SX veya 1000BASE-LX) uygun kablo kullanarak, LC konektörünü bağdaştırıcıya takın. Diğer konektör türlerine (SC gibi) dönüştürme kabloları, uzunluk sınırları da dahil olmak üzere kablolama işlemi bağdaştırıcının optik özelliklerine uygunsa kullanılabilir.
Bilgisayarınızı başlatın ve aşağıdaki sürücü yükleme talimatlarını izleyin.

## Sürücüleri ve Intel® PROSet Yardımcı Programını Yükleme

Not: Intel® PRO/1000 Sunucu Bağdaştırıcıları Ailesi Windows* 95/98/Me işletim sistemlerinde çalışmaz.

### Windows* 98, 98 SE ve 2000

Tak ve Kullan bilgisayarlar, Intel bağdaştırıcılarını başlangıçta otomatik olarak algılar. PROSet yardımcı programı, Intel bağdaştırıcısını yapılandırmanızı ve sınamanızı sağlar. Ayrıca, her yüklü bağdaştırıcıya atanan bilgisayar kaynaklarını görüntüler. Intel tarafından sağlanan ana sürücüyü Windows 98, 98 SE veya 2000 işletim sistemlerinde yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Windows, Yeni Donanım Bulundu sihirbazını otomatik olarak çalıştırır.

2. Bağdaştırıcınızla birlikte sağlanan CD'yi CD-ROM sürücünüze takın. CD Otomatik Çalıştırma programı başlarsa pencereyi kapatın.

3. Sihirbazı başlatmak için, Sihirbaza Hoş Geldiniz ekranında İleri'yi tıklayın.

4. Bir sonraki ekranda Arama seçeneğini seçip İleri düğmesini tıklayın.

5. Yalnızca Sürücüyü Bul ekranında CD-ROM kutusunu işaretleyin ve İleri düğmesini tıklatın.
   Kısa bir sürede Arama Sonuçları'nda, sürücünün belirttiğiniz yerde bulunduğu belirtir. Devam etmek için İleri'yi tıklayın.

6. Gereken dosyalar bilgisayarınıza kopyalanır. Sihirbaz, Tamamlandı iletisini görüntüler. Bitirmek için Son'u tıklayın.

7. Yalnızca Windows 98 ve 98 SE işletim sistemlerinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.

8. PROSet yardımcı programını eklemek için, bağdaştırıcınızla birlikte sağlanan CD'yi çıkarıp yeniden takın ya da CD simgesini sağ tıklayıp Otomatik Çalıştır'ı seçin.

9. Otomatik Çalıştır ekranında “Yazılımı Yükle” seçeneğini belirleyin. İstediğiniz özellikleri yüklemek için, ekrandaki talimatları uygulayın.

### Windows* Me, XP ve Server 2003

Windows Me, XP ve Server 2003 işletim sisteminde Donanım Bul Sihirbazı otomatik olarak çalışır ve işletim sistemiyle gelen bağdaştırıcı sürücüleri yüklenir. CD içindeki Intel tarafından sağlanan sürücüye yükseltmeniz önerilir. Sürücüyü yükseltmek için:

1. Aygıt Yöneticisi'ni açın. Masaüstünde Bilgisayarım'ı sağ tıklayın veya Başlat menüsünde önce Yönet'i tıklayın, daha sonra sol taraftaki bölmede Aygıt Yöneticisi'ni tıklayın.

2. Sağ taraftaki bölmede Ağ Bağdaştırıcıları'nın yanındaki artı işaretini tıklayın. Yüklü bağdaştırıcılarınız listelenir.

3. Intel bağdaştırıcısını çift tıklayın.

4. Sürücü sekmesini tıklayın.

5. Sürücüyü Güncelleştir düğmesini tıklayın. Donanım Güncelleştirme Sihirbazı görüntülenir.

6. Intel CD'sini takın veya bu ortamın yerini belirtin. Otomatik Çalıştır ekranı görüntülenirse kapatın. İşlem süresince sihirbazın belirttiğiniz konumda kalmasını sağlayın.

7. "Yazılımı otomatik olarak yükle (önerilen)" seçenek düğmesini ardından İleri düğmesini tıklayın.

8. Ekranda görünen istemleri izleyin.

9. PROSet yardımcı programını eklemek için, Intel tarafından sağlanan CD'yi çıkarıp yeniden takın ya da CD simgesini sağ tıklayıp Otomatik Çalıştır'ı seçin.

10. Otomatik Çalıştır ekranında “Yazılımı Yükle” seçeneğini belirleyin. İstediğiniz özellikleri yüklemek için, ekrandaki talimatları uygulayın.

### Windows NT* 4.0

Not: Intel PROSet yardımcı programı bağdaştırıcı sürücüsünün yüklemesi sırasında otomatik olarak yüklenir.

1. Windows NT 4.0'ı başlatın, Denetim Masası'nda Ağ simgesini çift tıklayın ve Bağdaştırıcılar sekmesinde Ekle'yi tıklayın.

2. Bağdaştırıcı listesini gördüğünüzde, listeden bir bağdaştırıcı seçmeyip Intel bağdaştırıcı CD'nizi takın ve Diski Var düğmesini tıklayın.

3. CD'nin Otomatik Çalıştır ekranı görüntülenirse, kapatıp devam edin.

4. Yolu belirtin, Tamam'ı tıklayın ve yüklemeye devam edin. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yeni Intel bağdaştırıcısı Ağ Bağdaştırıcıları listesinde görüntülenir.

5. İşlemi sonlandırmak için Kapat'ı tıklayın.

6. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

### Linux*

#### e1000.o ve e100.o sürücülerini 2.4.x çekirdeklerinde derleme ve yükleme

Derlenen dosyanın düzgün çalışması için, bellekte yüklü olan geçerli çekirdeğin ve çekirdek kaynak dosyalarının (ve /usr/include/linux yolundaki üstbilgi dosyalarının) sürüm ve yapılandırma bakımından eşleşmesi önemlidir.

1. Ana sürücünün bulunduğu tar uzantılı dosyayı istediğiniz bir dizine taşıyın. Örneğin /home/kullanıcı_adı/<sürücü> veya /usr/local/src/<sürücü>. Burada <sürücü> e100 veya e1000 sürücüsüdür.

2. Sürücü kaynak dosyalarının bulunduğu dizine geçin ('cd e100-x.x.x/src'). Derleme işleminin kalan kısmı buradan çalıştırılmalıdır.

3. e1000.o/e100.o ikili kod dosyasını yüklemek için 'make install' komutunu çalıştırın. İkili kod dosyası aşağıdaki konuma yüklenir:
   /lib/modules/[ÇEKİRDEK_SÜRÜMÜ]/net/e1000.o veya /lib/modules/[ÇEKİRDEK_SÜRÜMÜ[/kernel/drivers/net/e1000.o (veya /e100.o).

4. 'modprobe e1000' veya 'modprobe e100' komutlarını çalıştırarak sürücüyü yükleyin.

5. Bunun sonucunda yeni bir Ethernet arabirimi oluşturulur. Başka bir Ethernet sürücüsü yüklü değilse, PRO/100/1000 sürücüsü eth0 olarak adlandırılır. `ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy' komutu ile arabirim etkinleştirilebilir ve bir IP adresi atanabilir. Burada ethX Ethernet aygıtı ve yyy.yyy.yyy.yyy IP adresidir.

### Diğer İşletim Sistemleri

Diğer sürücüleri yüklemek için, Intel CD'sindeki Kullanıcı Kılavuzu'na veya Intel destek sitesine başvurun: http://www.intel.com/english/intel/nav/support.htm. (İngilizce Bilgi).

Yasal Bilgiler