# Intel(R) PRO 網路介面卡安裝

2002 年 10 月修訂

## 安裝 Intel 介面卡

1. 關掉電腦並拔下電源線。

2. 從 PCI 插槽中移除電腦外殼和護架外殼。

3. 穩固地將 Intel 配接卡插入 PCI 插槽，並固定框架。

4. 將電腦外殼裝回原位。 插入電源線。

## 接上網路纜線

Intel(R) PRO/100 Adapter 和 PRO/1000 T/XT/MT Adapter：在 10 Mbp 的網路使用類別 3、4 或 5“雙絞線乙太網”（TPE）纜線連接到配接卡。 在 100 或 1000 Mbps 網路和任何常駐型網路使用 “類別 5”纜線 (4 對)。
僅限 Intel(R) PRO/1000 F/XF 介面卡：移除並存放光纖接頭護蓋。 將以 1000 為基礎的 SX 雙用類型 SC 光纖接頭插入 PRO/1000 F/XF 配接卡框架上的 TX/RX 連接埠內。
僅限 Intel(R) PRO/1000 MF 介面卡：移除並存放光纖接頭護蓋。 將適用於您的配接卡類型的正確纜線的 LC 接頭插入配接卡（1000BASE-SX 或 1000BASE-LX)。 如果纜線的規格與配接卡相符 (包括長度規格)，則可考慮將纜線換成其它接頭類型 (例如 SC)。
啟動電腦並遵照以下的驅動程式安裝說明執行。

## 安裝驅動程式和 Intel(R) PROSet Utility Software

注意： Intel(R) PRO/1000 系列的伺服器介面卡無法在 Windows 95/98/Me 作業系統執行。

### Windows* 98、98 SE、和 2000

「隨插即用」電腦會在啟動時自動偵測 Intel 介面卡。 PROSet 可以讓您設定和測試 Intel 介面卡。 同時，它還會顯示指定給每個安裝配接卡的電腦資源。 要在 Windows 98、98 SE、或 2000 中安裝 Intel 提供的基礎驅動程式，請遵照以下的步驟執行：

1. Windows 會自動執行「尋找新增硬體精靈」。

2. 將隨附在配接卡的光碟片插入光碟機中。 如果「光碟片自動執行」程式啟動的話，請在這個時候關閉此視窗。

3. 從「精靈」的「歡迎」螢幕上按一下 Next（下一步）來啟動精靈。

4. 從下一個螢幕中選擇「搜尋」選項，然後按一下 Next（下一步）。

5. 請在「尋找驅動程式」螢幕上的光碟片方塊上按一下，然後按一下 Next（下一步）。
   稍待之後，「搜尋結果」就會指示出在已在該位置找到驅動程式。 按一下 Next（下一步）以繼續進行。

6. 必要的檔案會複製到您的電腦中。 精靈會顯示「完成」訊息。 按一下 Finish（完成）。

7. 使用 Windows 98 和 98 SE 時，請重新啟動電腦。

8. 要新增 PROSet，請將介面卡的光碟片移除，再重新插入。 或者，在光碟片圖示上按一下滑鼠右鍵，並選擇 Autorun（自動執行）。

9. 從 Autorun（自動執行）螢幕選擇“Install Software”（安裝軟體）。 要安裝您想要的功能，請遵照螢幕上的說明執行。

### Windows* Me、XP、和 Server 2003

Windows Me 和 XP、以及 Server 2003 會自動執行「尋找新增硬體精靈」，並為隨附於作業系統的介面卡安裝驅動程式。 建議您升級使用光碟片提供的 Intel 驅動程式版本。 要升級驅動程式：

1. 開啟「裝置管理員」。 從桌面上以滑鼠右鍵按一下「我的電腦」或「開始」功能表，按一下「管理」，然後從左窗格按一下「裝置管理員」。

2. 從右窗格按一下「網路介面卡」旁邊的加號。 安裝的介面卡就會列出來。

3. 連續按兩下 Intel 介面卡。

4. 按一下「驅動程式」標籤。

5. 按一下「更新驅動程式」按鈕。 「硬體更新精靈」會出現。

6. 將 Intel CD 光碟片插入或指到其它的媒體。 如果出現 Autorun（自動執行）螢幕的話，請將其關閉。 安裝期間，請確定精靈尋找的是這個位置。

7. 按一下「自動安裝軟體」(建議使用) 選項按鈕，然後按一下 Next（下一步）按鈕。

8. 遵照螢幕上的提示執行。

9. 要新增 PROSet，請將 Intel 提供的光碟片移除，再重新插入。 或者，在光碟片圖示上按一下滑鼠右鍵，並選擇 Autorun（自動執行）。

10. 從 Autorun（自動執行）螢幕選擇“Install Software”（安裝軟體）。 請遵照螢幕上的說明來安裝您想要的功能。

### Windows NT* 4.0

注意： 注意：Intel PROSet 公用程式軟體會在介面卡驅動程式安裝期間自動被安裝。

1. 開始 Windows NT 4.0，連按兩下「控制台」上的「網路」圖示，然後按一下「介面卡」標籤，再按一下「新增」。

2. 當您看到介面卡的清單時，請不要從清單選擇介面卡，請將您的 Intel 介面卡光碟片插入，然後按一下「從磁片安裝」。

3. 如果 CD Autorun（光碟片自動執行）螢幕出現的話，請將其關閉，然後再繼續進行。

4. 請指定路徑，然後按一下「確定」，之後再繼續進行安裝。 安裝完成後，新的 Intel 介面卡就會顯示在「網路介面卡」清單上。

5. 按一下 Close（關閉）以完成作業。

6. 重新啟動您的電腦。

### Linux

#### 在 2.4.x 核心上建立和安裝 e1000.o 和 e100.o 驅動程式

要讓建立版本能夠適當作業，目前執行的核心與安裝的核心資源（以及 /usr/include/linux 中的標題檔案）版本和組態相符是很重要的。

1. 將基礎驅動程式 tar 檔案移到您選擇的目錄。 例如，使用 /home/username/<驅動程式> 或 /usr/local/src/<驅動程式>，此處的 <驅動程式> 是 e100 或 e1000。

2. 輸入驅動程式 src 目錄（'cd e100-x.x.x/src'）。剩下的建立程式應該從這裡執行。

3. 執行“make install”來安裝 e1000.o/e100.o 二進位。 二進位將被安裝為：
   /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/net/e1000.o 或 /lib/modules/[KERNEL_VERSION[/kernel/drivers/net/e1000.o（或 /e100.o）。

4. 利用執行“modprobe e1000”或“modprobe e100”來載入驅動程式。

5. 這樣可以建立新的「乙太網」介面。 如果沒有載入其它「乙太網」驅動程式的話，PRO/100/1000 就會稱為 eth0。 利用執行“ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy”，介面會被啟動並指定一個 IP 位址；此處的 ethX 是「乙太網」裝置，yyy.yyy.yyy.yyy 是 IP 位址。

### 其它作業系統

要安裝其它驅動程式，請在 Intel CD 光碟片上或參閱《使用者指南》或是，蒞臨 Intel 的支援網站： http://www.intel.com/tw/big5/intel/nav/support.htm。

法律資訊