# インテル(R) PRO ネットワーク アダプタのインストール

2002 年 10 月改訂

## インテル アダプタのインストール

1. コンピュータの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。

2. コンピュータのカバーをはずして、PCI スロットからシャーシ スロットのカバーをはずします。

3. インテル アダプタを PCI スロットにしっかりと差し込み、ブラケットを固定します。

4. コンピュータのカバーを取り付けます。 電源コードをコンセントに挿入します。

## ネットワーク ケーブルの挿入

Intel(R) PRO/100 アダプタおよび PRO/1000 T/XT/MT アダプタ: 10 Mbps ネットワークには、カテゴリ 3、4、または 5 のツイスト ペア イーサネット (TPE) ケーブルを使用してアダプタに接続します。 100 または1000 Mbps ネットワークおよびホーム ネットワークには、カテゴリ 5 (4 ペア) ケーブルを使用します。
インテル(R) PRO/1000 F/XF アダプタ専用： 光ファイバー コネクタのカバーをはずして保管します。 1000Base-SX 二重通信型 SC 光ファイバー コネクタを PRO/1000 F/XF アダプタ ブラケットの TX/RX ポートに差し込みます。
インテル(R) PRO/1000 MF アダプタ専用: 光ファイバー コネクタのカバーをはずして保管します。 ご使用のアダプタに対応するケーブルを使い、アダプタに LC コネクタを挿入します(1000BASE-SX または 1000BASE-LX)。 長さの制限を含め、光ファイバーの仕様にケーブルが準拠する場合は、SC 等のほかのタイプのコネクタに変換ケーブルを使用することができます。
コンピュータを起動し、以下のドライバ インストール手順に従います。

## ドライバおよび Intel(R) PROSet Utility ソフトウェアのインストール

注: インテル(R) PRO/1000 ファミリのサーバ アダプタは Windows* 95/98/Me に対応しません。

### Windows* 98、98 SE、および 2000

プラグアンドプレイ コンピュータの起動時に自動的にインテル アダプタを検出します。 PROSet の使用により、インテル アダプタの設定およびテストが可能となります。 また、インストールした各アダプタに割り当てられたコンピュータ リソースを表示することができます。 インテルが提供するベース ドライバを Windows 98、98 SE、または 2000 にインストールするには、次の手順に従ってください。

1. Windows が自動的に 新しいハードウェアの検出ウィザードを起動します。

2. アダプタに同梱されている CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 CD の自動実行プログラムが開始された場合は、そのウィンドウを閉じます。

3. [ウィザードにようこそ] の画面で [次へ] をクリックしてウィザードを開始します。

4. 次の画面で、[検索] オプションを選び [次へ] をクリックします。

5. [ドライバの検索] の画面で、[CD-ROM] ボックスをクリックして、[次へ] をクリックします。
   数秒後にドライバが検索された場所が表示されます。 [次へ] をクリックして続行します。

6. 必要なファイルがコンピュータにコピーされます。 ウィザードが作業を終了したら、[完了] をクリックします。 [完了] をクリックします。

7. Windows 98 および 98 SE をご使用の場合のみ、コンピュータを再起動します。

8. PROSet を追加するには、アダプタに同梱されている CD を CD-ROM ドライブから取り出して、再度挿入してください。 または、CD アイコンを右クリックして、[Autorun （自動再生）] を選択します。

9. 自動実行画面から、[ソフトウェアのインストール] を選びます。 画面に表示される指示に従い、任意の機能をインストールします。

### Windows* Me、XP、および Server 2003

Windows Me、XP、および Server 2003 はハードウェアの検出ウィザードを自動的に実行して、オペレーティング システムに付属しているアダプタ用のドライバをインストールします。 CD に含まれているインテル ドライバにアップグレードすることが推奨されます。 ドライバをアップグレードするには次の手順に従います。

1. [デバイス マネージャ] を開きます。 デスクトップで [マイ コンピュータ] を右クリックするか、[スタート] メニューで [Manage （管理）] をクリックし、左側の区画から [デバイス マネージャ] をクリックします。

2. 右側の区画でネットワーク アダプタの隣にある + マークをクリックします。 インストールされているアダプタが表示されます。

3. インテル アダプタをダブルクリックします。

4. [ドライバ] タブをクリックします。

5. [ドライバの更新] ボタンをクリックします。 ハードウェアの更新ウィザードが表示されます。

6. インテルの CD を CD-ROM ドライブに挿入するか、他のメディアにマウスを合わせます。 [Autorun] の画面が表示された場合は、それを閉じます。 この作業中にウィザードがメディアの場所を検索していることを確認してください。

7. [ソフトウェアを自動的にインストール (推奨)] オプション ボタンをクリックして、[次へ] をクリックします。

8. 画面に表示される指示に従います。

9. PROSet を追加するには、Intel により提供された CD を CD-ROM ドライブから取り出して、再度挿入してください。 または、CD アイコンを右クリックして、[Autorun （自動再生）] を選択します。

10. 自動実行画面から、[ソフトウェアのインストール] を選びます。 画面に表示される指示に従って、任意の機能をインストールします。

### Windows NT* 4.0

注: インテル PROSet Utility ソフトウェアは、アダプタ ドライバのインストール中に自動的にインストールされます。

1. Windows NT 4.0 を起動して、[コントロール パネル] で [ネットワーク] アイコンをダブルクリックし、 [アダプタ] タブ、[追加] の順にクリックします。

2. アダプタのリストが表示されたら、そのリストからアダプタを選択せずにインテル アダプタの CD を CD-ROM ドライブに挿入して、[ディスク使用] をクリックします。

3. CD の [Autorun] の画面が表示されたら、それを閉じて続行します。

4. パスを指定し [OK] をクリックしてインストールを続行します。 作業が終了すると、ネットワーク アダプタのリストに、インストールしたインテルのアダプタが表示されます。

5. [閉じる] をクリックしてインストールを完了します。

6. コンピュータを再起動します。

### Linux

#### 2.4.x カーネルでの e1000.o および e100.o ドライバ のビルドとインストール

正しく機能するようにビルドするには、現在実行しているカーネルとインストールされているカーネル ソース (および /usr/include/linux 内のヘッダ ファイル) のバージョンおよび設定が一致することが重要です。

1. 任意のディレクトリにベース ドライバの tar ファイルを移動します。 例えば <ドライバ> が e100 または e1000 の /home/username/<ドライバ> または /usr/local/src/<ドライバ> を使います。

2. ドライバの src ディレクトリ ('cd e100-x.x.x/src') を入力します。残りのビルド作業がここから実行されます。

3. 'make install' を実行して、 e1000.o/e100.o バイナリをインストールします。 バイナリは、次のようにインストールされます：
   /lib/modules/[カーネル_バージョン]/net/e1000.o または /lib/modules/[カーネル_バージョン] /kernel/drivers/net/e1000.o (または /e100.o)

4. 'modprobe e1000' または 'modprobe e100' を実行して、ドライバをロードします。

5. これにより、新規のイーサネット インターフェイスが作成されます。 他のイーサネット ドライバがロードされていない場合は、PRO/100/1000 は eth0 と表記されます。 'ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy' (ここでは、ethX はイーサネット デバイスで yyy.yyy.yyy.yyy が IP アドレスになります) を実行すると、インターフェイスが有効になり IP アドレスを割り当てます。

### その他のオペレーティング システム

他のドライバをインストールするには、次のインテル サポート ウェブサイトまたはインテル CD-ROM でユーザガイドをご覧ください。 http://support.intel.co.jp

著作権