# 인텔® 네트워크 어댑터 설치

개정일: 2002년 10월

## 인텔 어댑터 설치

1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.

2. 컴퓨터 덮개를 열고 PCI 슬롯에서 섀시 슬롯 덮개를 제거합니다.

3. 인텔 어댑터를 PCI 슬롯에 잘 고정시킨 다음 브래킷을 단단히 끼웁니다.

4. 컴퓨터 덮개를 다시 덮고 전원 코드를 연결합니다.

## 네트워크 케이블 연결

인텔® PRO/100 어댑터 및 PRO/1000 T/XT/MT 어댑터: 10 Mbps 네트워크용 카테고리 3, 4, 5 트위스트 페어 이더넷(TPE) 네트워크 케이블을 사용하여 케이블을 어댑터에 연결하십시오. 100 또는 1000 Mbps 네트워크와 주거 지역 네트워크에는 카테고리 5(4 페어) 케이블을 사용하십시오.
인텔® PRO/1000 F/XF 어댑터만 해당: 광섬유 커넥터 덮개를 분리하여 보관하십시오. 1000Base-SX 듀플렉스 유형 SC 광섬유 커넥터를 PRO/1000 F/XF 어댑터 브래킷의 TX/RX 포트에 끼우십시오.
인텔® PRO/1000 MF 어댑터만 해당: 광섬유 커넥터 덮개를 분리하여 보관하십시오. 어댑터 종류에 알맞은 케이블을 사용하여 LC 커넥터를 어댑터에 끼웁니다(1000BASE-SX 또는 1000BASE-LX). 길이 제한을 포함한 어댑터의 광학 사양이 케이블 연결 사양과 맞는 경우에는 SC와 같이 다른 커넥터 종류에 사용하는 전환 케이블을 사용할 수도 있습니다.
컴퓨터를 시작하고 아래의 드라이버 설치 안내를 따르십시오.

## 드라이버와 인텔® PROSet 유틸리티 소프트웨어 설치

참고: 인텔® PRO/1000 서버 어댑터 제품군은 Windows* 95/98/Me 운영 체제에서는 작동하지 않습니다.

### Windows* 98, 98, SE, 2000

플러그 앤 플레이 컴퓨터는 시작할 때 자동으로 인텔 어댑터를 검색합니다. PROSet은 인텔 어댑터를 구성하고 테스트하는 소프트웨어입니다. 또한 설치된 각 어댑터에 할당된 컴퓨터 리소스를 표시합니다. Windows 98, 98SE 또는 2000에 인텔에서 제공하는 기본 드라이버를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. Windows가 새 하드웨어 검색 마법사를 자동으로 시작합니다.

2. 어댑터와 함께 제공된 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. CD 자동 실행 프로그램이 시작되면 해당 창을 닫습니다.

3. 마법사의 시작 화면에서 [다음]을 눌러 마법사를 시작합니다.

4. 다음 화면에서 [검색] 옵션을 선택하고 [다음]을 누릅니다.

5. [드라이버 찾기] 화면에서 CD-ROM 상자에만 표시한 후 [다음]을 누릅니다.
   잠시 후 [검색 결과] 화면에 드라이버가 해당 위치에 있다는 메시지가 표시됩니다. [다음]을 눌러 계속합니다.

6. 필요한 파일이 컴퓨터에 복사됩니다. 마법사가 완료 메시지를 표시합니다. [마침]을 누릅니다.

7. Windows 98이나 98 SE의 경우에는 컴퓨터를 다시 시작합니다.

8. PROSet을 추가하려면 어댑터와 함께 제공된 CD를 다시 넣거나 CD 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 [자동 실행]을 선택합니다.

9. 자동 실행 화면에서 “소프트웨어 설치”를 누릅니다. 화면의 지시를 따라 원하는 기능을 설치하십시오.

### Windows Me, XP, 및 Server 2003

Windows Me, XP 및 Server 2003 은 자동으로 하드웨어 검색 마법사를 실행하고 운영 체제에 들어 있는 어댑터 드라이버를 설치합니다. CD에 들어 있는 인텔 드라이버로 업그레이드할 것을 권장합니다. 드라이버를 업그레이드하려면 다음을 수행하십시오.

1. [장치 관리자]를 엽니다. 바탕 화면이나 [시작] 메뉴에서 [내 컴퓨터]를 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 [관리]를 누르고, 왼쪽 창에서 [장치 관리자]를 누릅니다.

2. 오른쪽 창에서 [네트워크 어댑터] 옆의 + 기호를 누릅니다. 설치된 어댑터가 나열됩니다.

3. 인텔 어댑터를 두 번 누릅니다.

4. [드라이버] 탭을 누릅니다.

5. [드라이버 업데이트] 단추를 누릅니다. 하드웨어 업데이트 마법사가 나타납니다.

6. 인텔 CD를 넣거나 다른 미디어를 가리킵니다. 자동 실행 화면이 나타나면 닫습니다. 프로세스가 진행되는 동안 마법사가 이 위치에서 찾도록 합니다.

7. "소프트웨어 자동 설치(권장)" 옵션을 누른 후 [다음] 단추를 누릅니다.

8. 화면의 지시를 따릅니다.

9. PROSet을 추가하려면 인텔에서 제공한 CD를 다시 넣습니다. 또는 CD 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 [자동 실행]을 선택합니다.

10. 자동 실행 화면에서 “소프트웨어 설치”를 누릅니다. 화면의 지시에 따라 원하는 기능을 설치합니다.

### Windows NT* 4.0

참고: 인텔 PROSet 유틸리티 소프트웨어는 어댑터 드라이버를 설치할 때 자동으로 설치됩니다.

1. Windows NT 4.0을 시작한 다음 제어판의 네트워크 아이콘을 두 번 누른 후 [어댑터] 탭을 누르고 [추가]를 누릅니다.

2. 어댑터 목록이 나타나면 목록에서 어댑터를 선택하지 말고 인텔 어댑터 CD를 넣고 [디스크 있음]을 누릅니다.

3. CD 자동 실행 화면이 나타나면 닫고 계속합니다.

4. 경로를 지정하고 [확인]을 누른 후 설치를 계속합니다. 설치가 끝나면 네트워크 어댑터 목록에 새 인텔 어댑터가 표시됩니다.

5. [닫기]를 눌러 종료합니다.

6. 컴퓨터를 다시 시작합니다.

### Linux

#### 2.4.x 커널에서 e1000.o 및 e100.o 드라이버 빌드 및 설치

빌드가 올바로 작동하려면 현재 작동 중인 커널이, 이미 설치된 커널 소스의 버전과 구성(/usr/include/linux 폴더에 있는 헤더 파일 포함)과 일치해야 합니다.

1. 선택한 디렉토리로 기준 드라이버 tar 파일을 이동합니다. 예를 들면 /home/username/<driver> 또는 /usr/local/src/<driver>를 사용하십시오(<driver>는 e100 또는 e1000).

2. 드라이버 src 디렉토리('cd e100-x.x.x/src')를 입력합니다. 나머지 빌드 과정이 여기서부터 실행됩니다.

3. 'make install'을 실행하여 e1000.o/e100.o 바이너리를 설치합니다. 바이너리는 다음과 같이 설치됩니다.
   /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/net/e1000.o 또는 /lib/modules/[KERNEL_VERSION[/kernel/drivers/net/e1000.o(또는 /e100.o)

4. 'modprobe e1000' 또는 'modprobe e100'을 실행하여 드라이버를 로드합니다.

5. 이렇게 하면 새로운 이더넷 인터페이스가 만들어집니다. 다른 이더넷 드라이버가 로드되지 않을 경우 PRO/100/1000은 eth0으로 불립니다. `ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy'를 실행하면 인터페이스가 작동하고 IP 주소가 할당됩니다. 여기서 ethX는 이더넷 장치이고 yyy.yyy.yyy.yyy는 IP 주소입니다.

### 기타 운영 체제

드라이버를 설치하려면, 인텔 CD에 있는 사용자 안내서 나 인텔 지원 웹사이트(http://www.intel.com/kr/hangul/intel/nav/support.htm)를 참조하십시오.

법률 정보