# Instalação do adaptador de rede Intel® PRO

Revisão 10/2002

## Instale o adaptador Intel

1. Desligue o computador e desconecte o fio de eletricidade.

2. Remova a tampa do computador e a capa de slot de chassi de um slot PCI.

3. Insira firmemente o adaptador no slot de PCI e prenda o suporte.

4. Recoloque a tampa do computador. Ligue o fio de eletricidade.

## Conecte o cabo de rede

Adaptadores Intel® PRO/100 e PRO/1000 T/XT/MT: Conecte o cabo no adaptador usando cabos de rede de par torcido ethernet (TPE) categoria 3, 4 ou 5 para redes de 10 Mbps. Use cabos categoria 5 (4 pares) para as redes de 100 ou 1000 Mbps e para as redes residenciais.
Apenas adaptadores Intel® PRO/1000 F/XF: Remova e guarde a tampa do conector de fibra ótica. Insira o conector de fibra ótica tipo SC duplex 1000Base-SX nas portas TX/RX no suporte do adaptador PRO/1000 F/XF.
Apenas adaptadores Intel® PRO/1000 MF: Remova e guarde a tampa do conector de fibra ótica. Insira um conector LC no adaptador com o cabeamento correto para o seu tipo de adaptador (1000BASE-SX ou 1000BASE-LX). Podem ser usados cabos de conversão para outros tipos de conectores (como, por exemplo, SC) se o cabeamento corresponder às especificações óticas do adaptador, inclusive as limitações de comprimento.
Ligue o computador e siga as instruções de instalação do driver.

## Instale os drivers e o software utilitário do Intel® PROSet

Observação: A família de adaptadores de servidor Intel® PRO/1000 não funciona com os sistemas operacionais Windows 95/98/Me.

### Windows* 98, 98 SE e 2000

Os computadores do tipo plug and play detectam automaticamete os adaptadores Intel na inicialização. O PROSet permite configurar e testar o adaptador Intel. Ele também mostra os recursos do computador designados a cada adaptador instalado. Para instalar o driver básico da Intel no Windows 98, 98 SE ou 2000, execute os seguintes passos:

1. O Windows executa automaticamente o assistente Encontrado Novo Hardware.

2. Insira o CD fornecido com o adaptador na unidade de CD-ROM. Se o programa de Execução automática do CD iniciar, feche a janela.

3. Na tela Benvindo ao Assistente, clique em Próximo para iniciar o assistente.

4. Na tela seguite escolha a opção Procurar e clique em Próximo.

5. Clique na caixa CD-ROM na tela Localizar Driver e clique em Próximo.
   Após alguns instantes o Resultado da Procura indica que foi encontrado um driver nesse local. Clique em Próximo para continuar.

6. Os arquivos necessários são copiados no computador. O assistente mostra uma mensagem de Terminado. Clique em Terminar.

7. Se o sistema operacional for Windows 98 ou 98 SE, reinicie o computador.

8. Para adicionar o PROSet, remova e reinsira o CD fornecido com o adaptador. Ou clique com o botão direito do mouse no ícone do CD e escolha a Execução automática (Autorun).

9. Da tela da Execução automática, escolha “Instalar Software”. Para instalar os recursos desejados siga as instruções na tela.

### Windows* Me, XP e Server 2003

Windows Me, XP e Server 2003 executam automaticamente o Assistente Encontrado Hardware e instalam os drivers do adaptador que vêm com o sistema operacional. É recomendado que você faça o upgrade para o driver Intel fornecido com o CD. Para fazer o upgrade do driver:

1. Abra o Gerenciador de Dispositivos. Clique com o botão direito do mouse em Meu Computador na desktop ou no menu Iniciar, clique em Gerenciar e, em seguida, clique em Gerenciador de Dispositivos no painel esquerdo.

2. Clique no sinal positivo ao lado dos Adaptadores de rede no painel da direita. Os adaptadores instalados estão relacionados.

3. Clique duas vezes no adaptador Intel.

4. Clique na guia Driver.

5. Clique no botão Atualizar driver. Aparece o Assistente de Atualizar Hardware.

6. Insira o CD Intel ou aponte para outra mídia. Se aparecer a tela de Execução automática, feche-a. Durante o processo, assegure-se de que o assistente esteja apontando para este local.

7. Clique no botão de opção "Instalar o software automaticamente (Recomendado)", em seguida, clique no botão Próximo.

8. Siga os avisos da tela.

9. Para adicionar o PROSet, remova e reinsira o CD Intel fornecido. Ou clique com o botão direito do mouse no ícone do CD e escolha a Execução automática (Autorun).

10. Na tela da Execução automática, escolha “Instalar Software”. Para instalar os recursos desejados siga as instruções na tela.

### Windows NT* 4.0

Observação: o software do utilitário Intel PROSet é instalado automaticamente durante a instalação do driver do adaptador.

1. Inicie o Windows NT* 4.0, clique duas vezes no ícone Rede no Painel de Controle, clique na guia Adaptadores e clique em Adicionar.

2. Quando aparecer uma lista de adaptadores, em vez de escolher um adaptador da lista, insira o CD do adaptador Intel e clique em Tem Disco.

3. Se aparecer a tela de Execução automática do CD, feche-a e continue.

4. Especifique o caminho, clique em OK e continue a instalação. Ao completar a instalação, aparecerá o novo adaptador Intel na lista de Adaptadores de Rede.

5. Clique em Fechar para terminar.

6. Reinicialize o computador.

### Linux

#### Compilação e instalação dos drivers e1000.o e e100.o nos kernels 2.4.x

Para que o build funcione corretamente é importante que o kernel em execução no momento corresponda à versão e configuração das fontes de kernel instaladas (e os arquivos cabeçalhos no diretório /usr/include/linux).

1. Mova o arquivo tar do driver básico para o diretório de sua escolha. Por exemplo, use /home/username/<driver> ou /usr/local/src/<driver>, onde <driver> é e100 ou e1000.

2. Digite o diretório src do driver ('cd e100-x.x.x/src'). O resto do processo de compilação deve ser executado deste ponto em diante.

3. Execute 'make install' para instalar o binário do e1000.o/e100.o. O binário será instalado como:
   /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/net/e1000.o ou /lib/modules/[KERNEL_VERSION[/kernel/drivers/net/e1000.o (ou /e100.o).

4. Carregue o driver executando 'modprobe e1000' ou 'modprobe e100'.

5. Isso criará uma nova interface Ethernet. Se não for carregado nenhum driver Ethernet o PRO/100/1000 será chamado eth0. A interface pode ser ativada e receber um endereço IP através da execução de `ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy', onde ethX é o dispositivo Ethernet e yyy.yyy.yyy.yyy é o endereço IP.

### Outros sistemas operacionais

Para instalar outros drivers, consulte o Guia do usuário no CD Intel ou no site de suporte Intel: http://www.intel.com/portugues/intel/nav/support.htm

Informações legais