# Instalación de adaptadores de red Intel® PRO

Revisado en octubre de 2002

## Instalación del adaptador Intel

1. Apague su PC y desconecte el cable de alimentación.

2. Retire la cubierta de su PC y el protector de una ranura PCI del chasis.

3. Ajuste el adaptador Intel en la ranura PCI y asegure el soporte.

4. Vuelva a colocar la cubierta de su PC. Conecte el cable de alimentación.

## Conexión del cable de red

Adaptadores Intel® PRO/100 e Intel PRO/1000 T/XT/MT: Conecte el cable al adaptador utilizando cable de red Ethernet par trenzado (TPE) de Categoría 3, 4 o 5 para redes de 10 Mbps. Utilice un cable de Categoría 5 (de 4 pares) para redes de 100 o 1000 Mbps y para las redes residenciales.
Sólo para el adaptador Intel® PRO/1000 F/XF: Retire y guarde la cubierta del conector de fibra óptica. Introduzca un conector de fibra óptica tipo SC 1000Base-SX dúplex en los puertos TX/RX en el soporte de adaptador PRO/1000 F/XF.
Sólo para el adaptador Intel® PRO/1000 MF: Retire y guarde la cubierta del conector de fibra óptica. Inserte un conector LC en el adaptador, con el cableado correcto para el tipo del adaptador (1000BASE-SX o 1000BASE-LX). Puede utilizar cables de conversión a otros tipos de conector (como SC) si el cableado se ajusta a las especificaciones ópticas del adaptador, incluyendo las limitaciones de longitud.
Inicie su PC y siga las instrucciones de instalación de los controladores que se ofrecen a continuación.

## Instalación de los controladores y el software de utilidades Intel® PROSet

Nota: La familia de adaptadores para servidor Intel® PRO/1000 no funciona con los sistemas operativos Windows* 95/98/Me.

### Windows* 98, 98 SE y 2000

Los equipos Plug and Play detectan y configuran automáticamente los adaptadores Intel durante el inicio. PROSet le permite configurar y probar el adaptador Intel. Además, muestra los recursos de PC asignados a cada adaptador instalado. A fin de instalar el controlador base proporcionado por Intel en Windows 98, 98 SE o 2000, siga los pasos siguientes:

1. Windows automáticamente ejecuta el Asistente para hardware nuevo encontrado.

2. Introduzca el CD suministrado con el adaptador en la unidad de CD-ROM. Si se inicia el programa de ejecución automática del CD, cierre la ventana de dicho programa.

3. En la ventana de inicio del Asistente, haga clic en Siguiente para iniciarlo.

4. En la siguiente pantalla seleccione la opción Búsqueda y haga clic en Siguiente.

5. Haga clic en la casilla del CD-ROM de la pantalla Ubicación del controlador, y luego haga clic en Siguiente.
   Después de un momento, los Resultados de la búsqueda indican que se encontró un controlador en esa ubicación. Haga clic en Siguiente para continuar.

6. Los archivos necesarios se copian en su equipo. El asistente muestra el mensaje Finalización. Haga clic en Finalizar.

7. Si utiliza Windows 98 o 98 SE, reinicie su PC.

8. Para agregar PROSet, extraiga y vuelva a introducir el CD suministrado con el adaptador. O bien, haga clic con el botón secundario en el icono del CD y elija Autorun.

9. En la pantalla Autorun elija "Install Software" (Instalar software). Siga las instrucciones en pantalla para instalar las funciones que desee.

### Windows* Me, XP y Server 2003

Windows Me, XP y Server 2003 ejecutan automáticamente el Asistente para hardware nuevo encontrado e instalan los controladores correspondientes al adaptador que se suministraron con el sistema operativo. Es recomendable que actualice al controlador Intel suministrado con el CD. Para actualizar el controlador:

1. Abra el Administrador de dispositivos. Haga clic con el botón secundario en Mi PC en el escritorio o con el botón primario en el menú Inicio, luego haga clic en Administración, y luego haga clic en Administrador de dispositivos del panel izquierdo.

2. Haga clic en el signo Más (+) junto a Adaptadores de red en el panel derecho. Se muestra una lista de los adaptadores instalados.

3. Haga doble clic en el adaptador Intel.

4. Haga clic en la ficha Controlador.

5. Haga clic en el botón Actualizar controlador. Aparece el Asistente para actualización de hardware.

6. Introduzca el CD de Intel o seleccione otro medio. Si aparece la pantalla de ejecución automática, ciérrela. Durante el proceso, asegúrese de que el asistente realice la búsqueda en esta ubicación.

7. Haga clic en el botón de la opción "Instale el software automáticamente (recomendado)" y luego en el botón Siguiente.

8. Siga las indicaciones en pantalla.

9. Para agregar PROSet, extraiga y vuelva a introducir el CD proporcionado por Intel. O bien, haga clic con el botón secundario en el icono del CD y elija Autorun.

10. En la pantalla Autorun elija "Install Software" (Instalar software). Siga las instrucciones en pantalla para instalar las funciones de su preferencia.

### Windows NT* 4.0

Nota: El software de utilidades Intel PROSet se instala automáticamente durante la instalación del controlador de adaptador.

1. Inicie Windows NT 4.0, haga doble clic en el icono Red en el Panel de control, luego haga clic en la ficha Adaptadores y a continuación en Agregar.

2. Cuando aparezca la lista de adaptadores, en lugar de elegir uno de la lista, introduzca el CD del adaptador Intel y haga clic en Utilizar disco.

3. Si aparece la pantalla Autorun del CD, ciérrela y continúe.

4. Especifique la ruta, haga clic en Aceptar y continúe la instalación. Al terminar, aparece el nuevo adaptador Intel en la lista Adaptadores de red.

5. Haga clic en Cerrar para finalizar.

6. Reinicie su PC.

### Linux

#### Creación e instalación de los controladores e1000.o y e100.o en los kernels 2.4.x

Para que la creación funcione correctamente, es importante que el kernel en ejecución coincida con la versión y configuración de las fuentes instaladas del kernel (y los archivos de encabezado en /usr/include/linux).

1. Mueva el archivo con la extensión tar del controlador base al directorio que seleccione. Por ejemplo, use /home/username/<driver> o /usr/local/src/<driver>, donde <driver> es e100 o e1000.

2. Vaya al directorio src del controlador ('cd e100-x.x.x/src'). El resto del proceso de creación debe ser ejecutado desde aquí.

3. Ejecutar 'make install' (instalar) para instalar el binario e1000.o/e100.o. El binario será instalado como:
   /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/net/e1000.o o /lib/modules/[KERNEL_VERSION[/kernel/drivers/net/e1000.o (or /e100.o).

4. Cargue el controlador al ejecutar 'modprobe e1000' o 'modprobe e100'.

5. Lo anterior creará una interfaz nueva de Ethernet. Si no existen otros controladores Ethernet cargados, se llamará eth0 al PRO/100/1000. Se puede activar la interfaz y asignar una dirección IP al ejecutar `ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy', donde ethX es el dispositivo Ethernet y donde yyy.yyy.yyy.yyy es la dirección IP.

### Otros sistemas operativos

Para instalar otros controladores, consulte la Guía de usuario en el CD o el sitio web de asistencia de Intel: http://www.intel.com/es/intel/nav/support.htm.

Información legal