# Intel® PRO Network Adapter installation

Revision 10/2002

## Installera Intel-kortet

1. Stäng av datorn och koppla ifrån nätkabeln.

2. Ta bort datorns hölje och chassits kortplatslucka från en PCI-plats.

3. För bestämt in Intel-kortet i PCI-platsen och säkra klammern.

4. Sätt tillbaka datorns hölje. Anslut strömkabeln.

## Ansluta nätverkskabeln

Intel® PRO/100-kort och PRO/1000 T/XT/MT-kort: Anslut kabeln till kortet med en TPE-nätverkskabel (Twisted Pair Ethernet) av kategori 3, 4 eller 5 för 10 Mbps-nätverk. Använd kabel av kategori 5 (4 par) för 100 eller 1000 Mbps-nätverk och för alla nätverk i boendemiljö.
Endast Intel® PRO/1000 F/XF-kort: Ta bort och spara luckan till fiberoptikanslutningen. För in en fiberoptikanslutning av 1000Base-SX duplextyp SC i TX/RX-portarna på kortklammern PRO/1000 F/XF.
Endast Intel® PRO/1000 MF-kort: Ta bort och spara luckan till fiberoptikanslutningen. För in en LC-kontakt i kortet, med korrekt kablage för din korttyp (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Omvandlingskablar till andra anslutningstyper (t.ex. SC) kan användas om kablarna överensstämmer med kortets optiska specifikationer, inklusive längdbegränsningar.
Starta datorn och följ instruktionerna nedan för drivrutinsinstallation.

## Installera drivrutinerna och Intel® PROSet-funktionsprogramvaran

Obs! Intel® PRO/1000-gruppens serverkort fungerar inte med operativsystemen Windows 95/98/Me.

### Windows* 98, 98 SE och 2000

Plug and Play-datorer känner automatiskt av Intel-kort vid start. PROSet gör det möjligt att konfigurera och testa Intel-kortet. Den visar även hur mycket av datorns resurser som tilldelats till varje installerat kort. Följ dessa steg för att installera basdrivrutinen från Intel i Windows 98, 98 SE eller 2000:

1. Windows kör automatiskt guiden Ny maskinvara har hittats.

2. Mata in cd-skivan som medföljer kortet i cd-rom-enheten. Om autorun-programmet för cd-skivan startar stänger du det fönstret.

3. På guidens välkomstskärm klickar du på Nästa för att starta guiden.

4. På nästa skärm väljer du Sök-alternativet och klickar på nästa.

5. Klicka endast i cd-rom-rutan på skärmen Hitta drivrutiner och klicka på Nästa.
   Efter en liten stund visar sökresultaten att en drivrutin hittades på den platsen. Klicka på Nästa för att fortsätta.

6. De nödvändiga filerna kopieras till datorn. Guiden visar ett meddelande när uppgiften är slutförd. Klicka på Slutför.

7. Endast för Windows 98 och 98 SE: starta om datorn.

8. Lägg till PROSet genom att ta ut cd-skivan som medföljde kortet och mata in den igen. Du kan också högerklicka på cd-ikonen och välja Autorun.

9. På autorun-skärmen väljer du "Installera programvara". Följ instruktionerna på skärmen för att installera de funktioner som önskas.

### Windows* Me, XP och Server 2003

Windows Me, XP och Server 2003 kör automatiskt guiden Ny maskinvara har hittats och installerar drivrutinerna för kortet som medföljde operativsystemet. Vi rekommenderar att du uppgraderar till den Intel-drivrutin som medföljer cd-skivan. Uppgradera drivrutinen:

1. Öppna Enhetshanteraren. Högerklicka på Den här datorn på skrivbordet eller Start-menyn. Klicka på Hantera och klicka sedan på Enhetshanteraren i den vänstra rutan.

2. Klicka på plustecknet bredvid Nätverkskort i den vänstra rutan. De installerade korten visas i listan.

3. Dubbelklicka på Intel-kortet.

4. Klicka på fliken Drivrutiner.

5. Klicka på knappen Uppdatera drivrutin. Guiden Uppdatera hårdvara öppnas.

6. Mata in Intel-cd:n eller välj andra media. Om en autorun-dialogruta visas stänger du den. Se till att guiden tittar på denna plats under processen.

7. Klicka på alternativknappen "Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)" och klicka sedan på knappen Nästa.

8. Följ eventuella uppmaningar på skärmen.

9. Lägg till PROSet genom att ta ut cd-skivan från Intel och mata in den igen. Du kan också högerklicka på cd-ikonen och välja Autorun.

10. På autorun-skärmen väljer du "Installera programvara". Följ instruktionerna på skärmen för att installera de funktioner som önskas.

### Windows NT* 4.0

Obs! Programvaran Intel PROSet installeras automatiskt vid installationen av kortets drivrutiner.

1. Starta Windows NT* 4.0 och dubbelklicka på nätverksikonen i Kontrollpanelen. Klicka på fliken Kort och klicka sedan på Lägg till.

2. När en lista över kort visas matar du in cd-skivan för ditt Intel-kort i stället för att välja ett kort i listan. Klicka sedan på Diskett finns.

3. Om autorun-dialogrutan visas stänger du den och fortsätter.

4. Ange sökvägen, klicka på OK och fortsätt sedan installationen. När installationen är färdig visas det nya Intel-kortet i listan över Nätverkskort.

5. Klicka på Stäng för att avsluta.

6. Starta om datorn.

### Linux

#### Bygga och installera e1000.o och e100.o-drivrutiner på 2.4.x-kernel

Innan bygget kan fungera ordentligt är det viktigt att den kernel som körs för närvarande överensstämmer med versionen och konfigurationen för de installerade kernel-källorna (och huvudfilerna i /usr/include/linux).

1. Flytta basdrivrutinens tar-fil till den katalog du väljer. Använd t.ex. /home/username/<drivrutin> eller /usr/local/src/<drivrutin> där <drivrutin> är antingen e100 eller e1000.

2. Gå in i drivrutinens src-katalog ('cd e100-x.x.x/src'). Resten av byggnadsprocessen ska köras härifrån.

3. Kör kommandot 'make install' för att installera binärfilen e1000.o/e100.o. Binärfilen installeras som:
   /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/net/e1000.o eller /lib/modules/[KERNEL_VERSION[/kernel/drivers/net/e1000.o (eller /e100.o).

4. Ladda drivrutinen genom att köra kommandot 'modprobe e1000' eller 'modprobe e100'.

5. Detta skapar ett nytt Ethernet-gränssnitt. Om inga andra Ethernet-drivrutiner har laddats kallas PRO/100/1000 för eth0. Gränssnittet kan aktiveras och tilldelas en IP-adress genom att man kör 'ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy', där ethX är Ethernet-enheten och yyy.yyy.yyy.yyy är IP-adressen.

### Andra operativsystem

Om du vill installera andra drivrutiner, se Användarhandboken på Intel-cd:n eller Intels support-webbplats: http://www.intel.com/english/intel/nav/support.htm.

Juridisk information