# 英特尔® 网络适配器安装

## 英特尔® 10GbE 光纤服务器适配器

### 安装适配器

1. 关机并拔出电源线。如果进行“热插”安装，请首先参见您的服务器文档。卸下计算机箱盖。

2. 定位一个 3.3 伏 PCI-X 插槽（与 v1.0a 兼容），并移开插槽盖。此适配器支持 66、100 和 133 MHz 的 PCI-X 总线速度。如果需要，还可将此适配器安装在 3.3 伏 PCI（与 v2.2 兼容）插槽中，但其性能达不到最佳。

3. 将适配器稳固地插入插槽，并固定支架。

4. 装回机盖。插入电源线。

### 连接网络电缆

1. 卸下并保留光纤连接器盖。

2. 接上网络连接器，多数连接器为锁定式设计，以保证方向正确（TX 位于顶部，RX 位于底部）：

   对英特尔® PRO/10GbE LR 服务器适配器：
   激光波长： 1310 毫微米（不可见）。
   使用的电缆类型： 核心直径为 9.0m 的单模式光纤
   连接器类型： LC。
   电缆最大长度： 10 公里。

   对英特尔® PRO/10GbE SR 服务器适配器：
   激光波长： 850 毫微米（不可见）。
   使用的电缆类型： 核心直径为 62.5m 或 50m 的多模式光纤
   连接器类型： LC。
   电缆最大长度： 300 米。

   如果布线与适配器的光学规格相配，包括长度限制，则可使用其他类型连接器（如 SC至LC）的转换电缆。

3. 将电缆另一端接至兼容的链接伙伴。

4. 启动计算机并按照针对您的操作系统的以下驱动程序安装指示操作。

## 英特尔® 10GbE 铜质服务器适配器

### 安装适配器

| 注意： 适配器发运时安装有一个可拆卸的接头模块。将适配器安装到计算机之前必须将此模块移除。 要移除此接头模块，将适配器模块的卡扣向下压，然后轻轻地将它从其位置上拉出。此模块可能连接紧密，但是不需使用大力即可使其脱开。

1. 将接头模块从适配器上移除。

2. 关机并拔出电源线。如果进行“热插”安装，请首先参见您的服务器文档。卸下计算机箱盖。

3. 定位一个 3.3 伏 PCI-X 插槽（与 v1.0a 兼容），并移开插槽盖。此适配器支持 66、100 和 133 MHz 的 PCI-X 总线速度。如果需要，还可将此适配器安装在 3.3 伏 PCI（与 v2.2 兼容）插槽中，但其性能达不到最佳。

4. 将适配器稳固地插入插槽，并固定支架。

5. 从电脑机箱后板的开口将适配器接头模块重新插入适配器位置。您应该听到到卡扣发出的“咔嗒”声，表明模块已经正确到位。

6. 装回机盖。插入电源线。

### 连接网络电缆

1. 连接网络接头：

   界限的物理特征必须符合 IEEE Std 802.3ak，条款 54 的规格。要求的电缆接头应该是 MDI 卡扣型插孔（如 IEC 61076-3-113 所定义）。

2. 将电缆另一端接至兼容的链接伙伴。

3. 启动计算机并按照针对您的操作系统的以下驱动程序安装指示操作。

## 安装驱动程序和英特尔® PROSet 软件

### Microsoft* Windows* 操作系统

| 注意： 安装驱动程序要求对操作系统有管理员权限。 有关受支持的操作系统，请参阅《英特尔 10GbE 适配器指南》的“系统要求”页。

Windows 启动时检测到作为新硬件的适配器。要安装正确的驱动程序：

1. 检测到适配器时，Windows 或者安装一个 Windows 的驻留驱动程序或者启动发现新硬件向导。

2. 如果启动了向导，遵照提示安装此程序包中 CD 上的驱动程序。

3. 如果安装 Windows 的驻留驱动程序（不出现向导），则应更新此驱动程序。方法是：在“英特尔网络连接”自动运行窗口出现时，插入英特尔 CD，并单击安装驱动程序和软件按钮。

### Linux

要编译该驱动程序的二进制 RPM* 包，运行 rpmbuild -tb <文件名.tar.gz>。用该驱动程序的具体文件名代替 <文件名.tar.gz>。

| 注意： 要使编译版本正确运行，当前运行的内核的版本和配置必须与安装的内核源相符。如果刚重新编译了内核，现在则应重新引导系统。 RPM 功能仅在 Red Hat 发布上测试过。

1. 将基本驱动程序的 tar 文件移往您选择的目录。例如，使用 home/username/ixgb 或 /usr/local/src/ixgb。

2. 解压缩该档案文件，其中 <x.x.x> 是驱动程序压缩文件的版本号：

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. 切换到驱动程序 src 目录下，其中 <x.x.x> 是驱动程序压缩文件的版本号：

   > cd ixgb-<x.x.x>/src/

4. 编译驱动程序模块：

   > make install

   二进制文件将安装为：

   > /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/kernel/drivers/net/ixgb.o

   以上列出的安装位置为默认位置。它们对某些 Linux 发布来说不一定正确。

5. 安装模块：

   > insmod ixgb <参数>=<值>

6. 用下列命令指派 IP 地址至接口卡，其中，<x> 是接口卡号：

   > ifconfig eth<x> <IP 地址>

7. 验证接口正常工作。输入以下命令。其中 <IP 地址>是与被测接口位于同一子网的另一台计算机的 IP 地址：

   > ping <IP 地址>

### FreeBSD

#### 编译和安装

此驱动程序为用于 FreeBSD 内核，版本 4.8 和更新而开发。

| 注意： 必须安装内核源以便编译驱动程序模块。

在以下指示中，xxx 为驱动程序版本，如在驱动程序 tar 文件名称中所表明。

1. 将基本驱动程序的 tar 文件移往您选择的目录。例如，使用/home/username/ixgb 或 /usr/local/src/ixgb。

2. 解压缩该档案文件：

   > tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

   这将创建一个 ixgb-x.x.x 目录。

3. 要安装 man 页：
   cd ixgb-x.x.x
   gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

4. 要将驱动程序加载到正在运行的系统上，执行以下步骤：

   cd ixgb-x.x.x
   make

   或

   cd ixgb-x.x.x/src
   make load

5. 要为接口指定 IP 地址,输入以下命令：
   ifconfig ixgb<interface_num> <IP_address>

6. 验证接口卡正常工作。输入以下命令。其中，<IP_address> 是与被测接口卡位于同一子网的另一台计算机的 IP 地址：
   ping <IP_address>

7. 如果要在系统引导时自动加载驱动程序：

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

编辑 /boot/loader.conf，并添加以下一行：
if_ixgb_load="YES"
或者
将驱动程序编译入内核（参见第 8 项）。
编辑 /etc/rc.conf，并创建合适的 ifconfig_ixgb<interface_num>
条目：
ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"
用法示例：
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
注意： 要获取帮助，参见 ifconfig man 页：

8. 如果要将驱动程序编译入内核，输入：
   cd ixgb-x.x.x/src
   mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   编辑 /usr/src/sys/conf/files.i386 文件，并添加以下：
   dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   从 /usr/src/sys/conf/files.i386 文件移除以下一行（如果存在）：
   /dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
   编辑 /usr/src/sys/i386/conf 中的内核配置文件（例如：GENERIC 或 MYKERNEL），
   并确保以下一行存在：
   device ixgb
   编译并安装内核。必须重新引导系统方能使内核更新生效。

有关编译内核的更多信息，请查询 FreeBSD 操作系统文档。

## 更多信息

有关更多信息，请参见在英特尔CD内的用户指南，或者英特尔支持网站： http://www.intel.com/p/zh_CN/support/。

*法律信息

`最近修订日期： 10/11/07 3:49p 修订版本13`